Technické parametre

**Zobraziť položky s rovnakými parametrami**

**Typ**

RXM4AB1P7

**Menovité napätie cievky**

230V/AC

**Riadiace napätie (min.)**

184V/AC

**Riadiace napätie (max.)**

253V/AC

**Mód riadenie**

monostabilný, 1 cievka

**Odpor cievky**

15000Ω

**Typ kontaktu**

4 rozpínacie

4 spínacie

**Materiál kontaktu**

AgNi

**Spínacie napätie (max.)**

250V/AC

**Spínací prúd (max.)**

6A

**Max. spínací výkon**

1500VA

**Pripojenie**

ploché kolíky

**Reakčná doba**

20ms

**Čas rozpadu**

20ms

**Elektrická životnosť**

100000 cyklov

**Mechanická životnosť**

10 000 000 cyklov

**Vlastnosti**

So skúšobným tlačidlom

bez LED diódy

**Krytie**

IP40

**Min. teplota**

-40°C

**Max. teplota**

+55°C

**Hmotnosť**

37g

**Farba**

antracit (matný)

**Šírka**

21mm

**V**

27mm

**Hĺbka**

40mm

**Rozmer.**

(š x v x h) 21 x 27 x 40 mm

**Content**

1ks

**Kategória výrobku**

záťažové relé